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Es gibt verschiedene Versionen der PCU

 

Während der verschiedenen Produktionsphasen wurden verschiedene PCU Einheiten verbaut. aus dem norwegischen Forum.

Gen1 PCU

  - Verbaut in den Fahrgestellnummern VIN J0042XX bis J005198.

Die ersten Autos aus Finnland hatten Gen1 PCU und Seriennummern von U005001 U005372.

Kann nicht auf Gen2 aufgerüstet werden, der Umbauaufwand wäre zu groß und inkl Motortausch.

Hier hat man aber schon die Möglichkeit der 2-stufigen Aufladung (10A + 16A).

Hardware-Verbesserungen heraus sind in verschiedenen Revisionen durchgeführt, Softwareupdates.

Es gibt kein Problem mit der Sicherung der Heizung.

Gen1 PCU erkennt man an schwarzen Steckern in Kunststoff

Die Zuleitung der Heizung ist im Boden der Box, Rundstecker.

 

Gen2 PCU

  - Verbaut ab Fahrgestellnummer U005373 und darüber hinaus, die Fahrzeuge sind alle in Finnland hergestellt.

Es gibt das Problem mit der zu schwachen Sicherung für die Heizung. Verbesserte Designlösungen (Integration eines Eltek Laders?). Die Stromversorgung der Heizung ist an der Oberseite der PCU, quadratischer Stecker.

